16.04.2010 - USB Host hatte zu wenig Strom geliefert offenbar (UART geht/geht nicht)

ARP, TCP,UDP,IP – Programmablauf und Funktionsweise des µIP

12.06.10 – Modularisierter Handler, allse leicht erweiterbar. Requeue funktionen. Geschwindigkeit steigerbar da queues bei einer solchen priorisierung nicht notwendig, mutex reicht.