16.04.2010 - USB Host hatte zu wenig Strom geliefert offenbar (UART geht/geht nicht)

ARP, TCP,UDP,IP – Programmablauf und Funktionsweise des µIP